Raisu Drag Racing

Tehnyt Tuomo Untinen

EN OTA MITŽŽN VASTUUTA, JOS PELINI AIHEUTTAVAT TIETOKONEELLESI
JOTAIN VAHINKOA...

TŽMŽ PELI ON FREEWARE! ELI SAAT LEVITTŽŽ SITŽ, KUNHAN ET OTA MAKSUA PELISTŽ.
MUTTA PELIŽ SAA LEVITTŽŽ CD:LLŽ JOLLA ON MUITAKIN OHJELMIA TAI PELEJŽ.

1. Vaatimukset
2. N„pp„imet
3. Ajaminen
4. Viritt„minen
5. Kysymyksi„
6. Mit„ uutta

1. Vaatimukset

Minimi: 486DX-66, 2.5 Mt kovalevytilaa, 470kt vapaata perusmuistia.

Prossesorin puolesta peli VOI toimia pienem„ll„kin, mutta TUSKIN KOVIN HYVIN!

Suositus: P200, 2.5 mt kovalevytilaa, 560kt vapaataa perusmuistia,
Sound Blaster, CD-ROM-asema

Huom. Jos sinulla on perusmuistia ALLE 560kt niin musiikit p„tkiv„t!!
Paitsi jos valitset Setup:ista CD musics

2. N„pp„imet

Vakio n„pp„imet:

1. pelaaja
Kiihditys: Nuoliyl”s
Jarrutus: Nuolialas
K„„nt” vasemmalle: Nuolivasemmalle
K„„nt” oikealle: Nuolioikealle
Vaihde eteen: Insert
Vaihde taakse: Delete

2. pelaaja
Kiihditys: W
Jarrutus: S
K„„nt” vasemmalle: A
K„„nt” oikealle: D
Vaihde eteen: Tab
Vaihde taakse: Caps lock

Muut n„pp„imet pelin aikana:

F10 Lopettaa kauden kesken, paina viell„ t„m„n j„lkeen ESC:i„
ESC Lopettaa kisan, paina AINA kun kisa on ohi, mutta jos painat aiemmin
voittaja arvotaan.
F1 Kaappaa kuvan pelist„ BMP:n„. Toimii my”s varikolla.
F2 CD-soitin pelin aikana

CD Soitin:

Raidan valinta: + and -
Raidan soito: Enterr
Soiton pys„ytys: Delete
Koko CD:n soitto: F (note: It doesn't work with all CDs...)
Avaa: O
Sulje: C

Soittolista:
(valitse setup:ist CD music, jotta saat t„m„n toimimaan)
Valitse tapahtuma: Yl”s- and Alasnuoli
Valitse soittolista: vasen- and oikeanuoli
Valitse raita: V„lily”nti

Sponsorit:
Valistse sponsori: nuolin„pp„imet
n„yt„/tee sopimus sponsorin kanssa: Enteri
Palaa varikolle: Esc


3. Ajaminen

Aluksi sinun pit„„ lukita eturenkaat. Se tapahtuu painamalla vaihde taakse
kerran. Sen j„lkeen paina kaasua, mutta varo ettet ylikuumenna moottoria.
Lopeta Burnout, kun takarenkaat eiv„t en„„ savuta. Ja sitten vain l„ht”viivan
taakse odottamaan l„ht”valoja. Muista ett„ auton vaihde pit„„ olla vapaalla,
kun odotat l„ht”valoja. Kun vihre„t syttyv„t, niin vaihde silm„„n ja
talla lautaan...

Peliss„ on kolme tapaa p„„st„ voittajana maaliin.
1. Nasta laudassa ja toivoa ettei moottori ylikuumene. (Ep„varmin tapa)
2. Ei p„„st„ moottorin kerroksia punaiselle alueelle. (Varmin tapa)
3. Kiihdytys huippunopeuteen ja sen j„lkeen vaihde vapaalle ja anna liukua.

Muista my”s varoa, ettet aja sein„„n.

*Eliminator*

Aktivoidaksesis t„m„ valitse options menusta Eliminator: On.
Ensiksi kaikki kuskit ajavat dial-in ajan niin lujaa kun he voivat.
Sen j„lkeen vasta kiihdytysajot. L„ht”valot eiv„t syty yht„aikaa.
Se riippuu siit„, kuinka lujaa ajoit dial-in ajan. Hitaampi kuski saa hiukan
etumatkaa, sen verran ett„ ajat ovat samat. Voittaja on se joka
ensimm„isen„ ylitt„„ maalilinjan ellei h„n alita dial-in aikaa.


4. Viritt„minen

Voit viritt„„ autosimoottoria, takarenkaita ja v„lityssuhdeta.
Moottorin viritys:

Isompi kaasutin(carburettor) antaa autoosi lis„„ hevosvoimia ja
isontaa moottorin kierros lukua.
Kaasuttimen antama tehon lis„ys:
HP=HP+(KAASUTIN-50)

Isompi kaasutin antaa isomman min.- ja max.kierrosluvun.
Isompi imusarja(suction set) antaa autoosi lis„„ hevosvoimia ja
isontaa moottorin kierros lukua, mutta ei niin paljon kuin kaasutin.
Imusarja on halvempi viritt„„ kuin kaasutin.
Imusarja antama tehon lis„ys:
HP=HP+(IMUSARJA-50)/2

Puristussuhde(pressure ratio) parantaa moottorisi tehoa
kaikista eniten n„ist„ kolmesta.
Sen antama tehon lis„ys:
HP=HP+(PURISTUSSUHDE*10-90)*3

Moottorin poraaminen(drill engine) kasvattaa moottorin tilavuutta, joten
se tuo jonkin verran lis„ tehoa, muttei kovin paljon.
Turboahdin(turbo) kasvattaa moottorin tehoa 50 hevosvoimalla, mutta samalla
auton paino kasvaa 25kg.

Isomman moottorin ostaminen
Aina kun ostat uuden moottorin menet„t edellisen moottorin kaasuttimet,
imusarja ja muut osat. Uudessa moottorissa KAIKKI on pienimill„„n, mutta
huomaa ett„ isommissa moottoreissa ei saa pienimpi„ osia kiinni. V10 voi
ostaa vain n„ihin autoihin: Ruff Trek, Lamborchini, Ford, Pontiac,
Chevrolet Camaro.
Moottori   koko  Kaasutin  Imusarja
Suora 5    2.0   50-70      50-70
Suora 5    2.4   50-70      50-70
Suora 5    2.8   50-70      50-70
Suora 6    2.2   50-70      50-70
Suora 6    2.7   50-70      50-70
Suora 6    3.0   50-70      50-70
Boxeri     2.4   55-75      55-75
Boxeri     2.8   55-75      55-75
Boxeri     3.2   55-75      55-75
V6         2.8   60-80      60-80
V6         3.2   60-80      60-80
V6         3.3   60-80      60-80
V8         3.4   65-85      65-85
V8         3.6   65-85      65-85
V8         3.9   65-85      65-85
V10        4.0   70-90      70-90
V10        4.2   70-90      70-90
V10        4.5   70-90      70-90


Takarenkaiden ostaminen
Takarenkaille saa valitta, korkeuden, leveyden ja kumimassan.
Hinta m„„r„ytyy koon ja kumimassan mukaan. Korkeus vaikuttaa auton
kyyhtyvyyteen ja nopeuteen. Leveys vaikuttaa pitoon. Kumimassa vaikuttaa
pitoon ja nopeutteen. Pehme„ rengas pit„„ paremmin, mutta menee hiljempaa.
Keskitason rengas silt„ v„lit„ ja kova rengas ei pid„ kovin hyvin, mutta
menee lujaa. Mit„ korkeampi rengas on sit„ suurempi on oltava v„lityssuhteen.

V„lityssuhde
V„lityssuhteen virittely ei maksa mit„„n. V„lityssuhde riippu ihan
ajotyylist„si. Jos ajat talla pohjassa, se kannattaa olla pieni ettei
moottori ihan heti ole maksimi kierroksilla. Jos ajat siten ettet p„„st„
moottorin kierroksia vaara-alueelle v„lityssuhteen kannattaa olla melko
korkea. Sama my”s jos ajat aluksi talla pohjassa ja sitten vapaalle-tyylill„.
Kannattaa katsoa grafiikka k„ppyr„„, kuinka auto kiihtyy. Autolla menee 402m
matkalla noin 6-10s, joten auton pit„isi pysty„ menem„„n jo siin„ vaihessa
likell„ 250km/h.

*Voit vaihtaa vaihdelaatikkoa ja j„„hdytint„, jos olet laittanut vauriot
p„„lle*

Moottorin korjaus 7500$
Valitsemalla t„m„n autosi moottoria korjatataan ja auto
menee lujempaa.

Vaihdelaatikon korjaus 1000$
Sama kuin yll„, paitsi ett„ t„m„ vaikuttaa vaihdelaatikkoon.

Osta j„„hdytin

Vesi j„„hdytin
Tavallinen j„„hdytin ja eik„ auta paljon, jos RPM menee punaiselle alueelle.

Vesi pumppu j„„hdytin
Vesi j„„hdytyin paremalla pumpulla. Moottori ei kuumene niin paljon,
vaikka RPM meneekin punaiselle alueelle.

Turbo j„„hdytin
Ainostaan turbo ahtimella varuistettuihin autoihin. Parempi kuin vesi
pumppu j„„hdytyn.

Osta vaihdelaatikko

Automaatti vaihdelaatikko
Autosi menee 4 km/h hitaammin kuin kilpavaihdelaatikolla, mutta
vaihdelaatikko ei saa niin paljon vauriota, vaikka RPM onkin punaisella
alueella.

Tavallinen vaihdelaatikko
Autosi menee 2km/h hitaammin kuin kilpavaihdelaatikolla, mutta
vauriota se saa automaatti ja kilpavaihdelaatikon v„lilt„.

Kilpavaihdelaatikko
Ei nopeus haittaa, mutta vaihdelaatikko saa enemm„n vauriota, kun
RPM on punaisella alueella.

Huom. Jos haluat korjata renkaita, ostat vain uudet.


Kaava auton nopeuden laskemiseen, mik„li jotain kiinostaa:
NOPEUS=RENKAIDEN KORKEUS*PII/100*MOOTTORIN KIERROKSET/60/VŽLITYSSUHDE*3.6
Kaava pit„„ paikkansa VAIN, jos pito on paras mahdollinen eik„ auto ole
hajonnut.


5. Kysymyksi„

K:Mikset ole teksti tiedostossa kerronut, miten autot eroavat toisistaan?
V:Se kerrotaan peliss„.

K:Peli t”kkii, miten sit„ saa nopeammaksi?
V:Options menusta pienent„m„ll„ gamedelayta.

K:Miksi minulla musiikit napsuu ja paukkuu, mutta moottorin „„ni kuluu
kunnolla?
V:Sinulla on liian v„h„n perusmuistia.

K:Toimiiko peli Windows 95:sesta?
V:Kyll„, ainakin minulla jopa paremmin kuin DOSsista!
Ihme kyll„, viel„ nopeammin...

K:Miten freemarket-pelityyppi eroaa team car-pelityypist„?
V:Freemarketissa saa olla useita samoja autoja ja voit OSTAA milloin vaan
uuden auton, mutta Team car-pelityypiss„ alussa saa auton t„ysin ilmaiseksi.

K:Olen l”yt„nyt bugin pelist„, miten ilmoitan siit„?
V:L„het„ s„hk”postia osoitteeseen tuomo_untinen@hotmail.com

6. Mit„ uutta?

Versio 1.00 Final
 -ensimm„inen valmisversio

Versio 1.05 Final
 -Run-time error 207 bugi korjattu
 -Autot ottavat kierroksia
 -Kiihdytys taulukko vastaa pelin kiihdytyst„
 -Joitain pieni„ bugeja korjattu

Versio 1.15 Final
 -Eliminator -pelityyli
 -CD-Player on nyt englanniksi
 -Voittaja n„ytet„„n heti kisan j„lkeen
 -Pelin aikana saat enemm„n informaatiota 
 -Run-time error 4 bugi korjattu
 -Joitain pieni„ bugeja korjattu

Versio 1.17 Final
 -Uusi auto Ford Capri
 -"Kaksi Lemon wheeli„ Team cars-peliss„"-bugi korjattu
 -"L„ht”valot syttyv„t vaikka et olekkaan l„ht”viivan takana"-bugi korjattu

Versio 1.40 Final
 -Pentium II -bugi korjattu
 -Toimii nyt Sound Blaster:eidin kanssa joilla osoite on erikuin 220 tai 210 
 -Renkaiden eroja korostettu
 -Sinun pit„„ korjata autoa, jos se vaurioituu (Valinnainen)
 -Sponsorit (Valinnainen)
 -Vaihdelaatikko ja j„„hdytin (Valinnainen)
 -Pelaaja profiilit
 -Pelin voi tallettaa
 -CD soitin soittolistoineen (MAX. 100)
 -Vaatii v„hemm„n vapaata perusmuistia (64kt v„hemm„n)
 -Kaksi uutta moottorin „„nt„
 -Paljon pikku bugeja korjattu

Versio 1.41 Final
 -Pentium II -bugi korjattu (Luulin, ett„ olin korjannut bugin
 aiempaan versioon jo, mutta NYT sen pit„isi toimia)
 -Koodia on optimoitu hiukan
