Nutzer von ISDN for Windows 95 verwenden bitte NICHT (!) das in diesem Verzeichnis befindliche CAPI SubSystem, sondern das mit ISDN for Windows 95 ausgelieferte.
Für den Einsatz des neuen CSS empfehlen wir dringend, die Kartentreiber zu verwenden, die Sie in den nebenstehenden Herstellerverzeichnissen finden. Von der Verwendung der mit Windows 95 ausgelieferten ISDN-Kartentreiber raten wir in diesem Zusammenhang ab.

ACOTEC GmbH
Berlin